**Produktmeldung LFC-(M)SKL (978/1116 Zeichen)**

**Neue EMV Schirmklammern zur Montage auf C-Schienen**


Die neuen EMV Schirmklammern LFC-MSKL bzw. LFC-SKL dienen zur Montage mit Bügelschellen auf C-Schienen.

Die LFC kontaktiert den Leitungsschirm direkt an der C-Schiene. Die bisher eingesetzten Bügelschellen können weiterhin verwendet werden. Über den Kabelmantel erfolgt die Zugentlastung, da der Kabelschirm nicht für mechanische Belastungen ausgelegt ist. Die großflächige Schirmkontaktierung und Zugentlastung erfolgen korrekterweise voneinander getrennt. icotek Schirmklammern vom Typ SKL / MSKL werden überall dort eingesetzt, wo der Schirm einzelner Leitungen mit dem Massepotenzial verbunden werden muss.

Vorteilhaft ist die werkzeuglose, platzsparende Montage und die hohe Vibrationsfestigkeit der EMV-Schirmklammern. Weiter verfügt die LFC über einen großen Klemmbereich von 3 – 30 mm und bietet eine hohe Flexibilität. Die LFC eignet sich zur Montage auf allen gängigen C-Schienen mit dem Öffnungsmaß 16-17 mm.

Die neuen Schirmklammern sind ab sofort über den Hersteller zu beziehen.

<https://www.icotek.com/produktkatalog/emv-abschirmung/lfc/>

****

**icotek GmbH**  
Pressekontakt  
Stephan Buchner  
Bischof-von-Lipp-Str.1, 73569 Eschach  
[www.icotek.com](http://www.icotek.com)  
[s.buchner@icotek.com](mailto:s.buchner@icotek.com)  
April 2020