**Communiqué de presse icotek FP-AX-BES-U (651/767 caractères)**

**Plaques de fond d’armoire à brosse en 2 parties FP-AX-BES-U d'icotek**

icotek propose ses nouvelles plaques de fond FP-AX-BES-U. Les plaques en deux parties sont conçues pour les coffrets RITTAL type AX.

Les FP-AX-BES-U possèdent chacune deux brosses disposées l'une en face de l'autre et avec des hauteurs de fibre différentes (1 x 35 mm et 1 x 50 mm).

Le chevauchement des brosses augmente l'étanchéité et empêche la saleté de pénétrer dans le boîtier.

Le principe des plaques FP-AX-BES-U a fait ses preuves et impressionne par sa simplicité de montage.

La plaque en acier est prête au montage et peinte. La plage de température approuvée est de -20°C à + 90°C.

Le FP-AX-BES-U est sans halogène et sans silicone.

<https://www.icotek.com/fr/produits/accessoires-armoire-electrique/fp-bes-u>



*Image: FP-AX-BES-U*



*Image: FP-AX-BES-U Application*

**icotek France**  
Contact presse :   
Stephan Buchner  
130, rue de terres Bourdin  
69140 Rillieux-la-Pape  
[www.icotek.fr](http://www.icotek.fr)  
[s.buchner@icotek.com](mailto:s.buchner@icotek.com)  
info@icotek.fr  
Septembre 2021