
**Communiqué de presse icotek KEL-DPZ-CLICK (1359/1597 caractères)**

**Nouvelles plaques d'entrée de câbles KEL-DPZ-CLICK d'icotek**

**KEL-DPZ-CLICK avec double option de montage**

Avec le nouveau KEL-DPZ-CLICK, vous pouvez passer jusqu'à 78 câbles en une seule découpe. Cette nouvelle membrane passe-câbles peut être installée de deux manières, par clipsage ou vissage !

Le KEL-DPZ-CLICK est disponible pour les découpes métriques standards M25, M32, M40, M50 et M63. Selon la version choisie, jusqu'à 78 câbles peuvent être acheminés à travers une seule découpe, offrant ainsi un passage de câbles extrêmement compact et peu encombrant. Le choix du montage revient à l'utilisateur et peut être adapté à la situation lors de l'installation. Le montage par vissage avec un contre-écrou est possible jusqu’à 11 mm d’épaisseur de paroi, et le clipsage pour des parois de 1.5 à 2 mm d’épaisseur.  
Avec les produits KEL-DPZ-CLICK compacts, plats et hybrides, les câbles sans connecteurs peuvent être acheminés dans les boîtiers d'armoires de commande, les machines… jusqu'à IP68. De plus, les systèmes CLICK peuvent être installés par la face avant (installation par encliquetage). Le type de montage peut être déterminé par les utilisateurs eux-mêmes, conformément à l’IP requis. Les travaux de modernisation ou de maintenance peuvent être effectués facilement à tout moment avec le nouveau système CLICK.  
Selon le type d'installation, le KEL-DPZ-CLICK dispose des classes de protection certifiées IP65, IP66 et IP68, RINA, HL3, ECOLAB et bien d'autres.  
Des échantillons gratuits sont disponibles directement auprès du fabricant.

*  
Photo : KEL-DPZ-CLICK, vue de face et de l’arrière*

**icotek France**  
Contact presse :   
Stephan Buchner  
130, rue de terres Bourdin  
69140 Rillieux-la-Pape  
[www.icotek.fr](http://www.icotek.fr)  
[s.buchner@icotek.com](mailto:s.buchner@icotek.com)  
info@icotek.fr  
Avril 2021