**Communiqué de presse icotek KEL-SNAP-S (1371/1611 caractères)**

**Cadre de fixation rapide divisible d’icotek : le KEL-SNAP-S !**

icotek propose maintenant le KEL-SNAP, cadre de fixation rapide désormais reconnu, en version divisible, le KEL-SNAP-S.

Les cadres brevetés KEL-SNAP-S permettent un montage rapide et sans outil des cadres passe-câbles KEL / KEL-U / KEL-QUICK / KEL-FG-A d'icotek.

Les armoires électriques peuvent être équipées au préalable par le constructeur du KEL-SNAP afin de faciliter le montage ultérieur par l’utilisateur.

Les plaques d’obturation BPK-SNAP sont utilisées lorsque les cadres ne sont plus nécessaires ou doivent être fermés pour le transport.


Un joint d’étanchéité est déjà intégré au KEL-SNAP-S des deux côtés. Comme ce cadre est divisible, il peut également être installé ultérieurement sans aucun problème. Si un KEL-SNAP déjà installé doit être modifié, il peut être remplacé par un KEL-SNAP-S sans avoir à déconnecter tous les câbles déjà passés et sans avoir à démonter le KEL existant. Il n'est pas nécessaire de passer les câbles dans le KEL-SNAP-S, car celui-ci n'est refermé que lorsque les câbles sont déjà passés à travers la découpe.

La découpe peut être de 46 ou 36 mm, selon la taille des connecteurs concernés. Le gabarit de perçage est identique aux autres passe-câbles d'icotek (à l’exception du KEL-SNAP-B).

Les cadres divisibles de fixation rapide KEL-SNAP-S d'icotek atteignent la classe de protection IP 54 (certifié selon DIN EN 60529). La plage de température approuvée est comprise entre -40°C et + 140°C (statique).

Des échantillons et les certificats peuvent être obtenus auprès du fabricant.

www.icotek.fr

**

*Photo : KEL-SNAP-S*

**icotek France**  
Contact presse :   
Stephan Buchner  
130, rue de terres Bourdin  
69140 Rillieux-la-Pape  
[www.icotek.fr](http://www.icotek.fr)  
[s.buchner@icotek.com](mailto:s.buchner@icotek.com)  
info@icotek.fr  
Juin 2021