

**Communiqué de presse KEL-DP 25 / KEL-DP 32 (1073/1272 caractères)**

**Nouvelles plaques passe-câbles icotek!**

icotek élargit sa gamme de plaques passe-câbles avec les articles KEL-DP 25 version A et KEL-DP 32 version A et B.  
Les nouveaux produits s’adaptent aux découpes métriques standard M25 et M32. Selon le modèle, jusqu'à 13 câbles différents peuvent être insérés. Le diamètre de câble à insérer est compris entre 5,2 et 8 mm. Il suffit de percer simplement la membrane et de faire passer le câble. Une membrane perforée par erreur peut être refermée avec le bouchon icotek ST-B. La plaque passe-câble est installée sans outil en la clipsant simplement dans la découpe. Les barres à ressort intégrées centrent également la position du KEL-DP.  
Les KEL-DP 25 sont disponibles en version A (pour des épaisseurs de tôle de 1,5 à 2,5 mm). Les KEL-DP 32 sont disponibles en version A (pour des épaisseurs de tôle de 1,5 à 2,5 mm) et en version B (pour des épaisseurs de tôle de 2,8 à 4,0 mm). L’épaisseur du produit est de 5 mm.  
Les nouvelles plaques passe-câbles ont des certifications telles que IP65 (certifiées selon DIN EN 60529: 2000-09).  
Plus de tailles, certificats et échantillons de produits gratuits peuvent être obtenus directement auprès du fabricant.

<https://www.icotek.com/fr/gamme-de-produits/plaques-passe-cable/kel-dp-rond-gy/>

****

****  
**icotek France**  
Contact presse :   
Stephan Buchner  
130, rue de terres Bourdin  
69140 Rillieux-la-Pape  
[www.icotek.fr](http://www.icotek.fr)  
[s.buchner@icotek.com](mailto:s.buchner@icotek.com)  
info@icotek.fr  
Juin 2020