**Communiqué de presse KT-SC (984/1160 caractères)**

**Joint icotek à membrane pelable**

icotek présente son nouveau joint KT-SC à membrane pelable. Le nouveau joint KT-SC possède des anneaux amovibles avec des zones d'étanchéité graduées.

Le KT-SC est basé sur la taille d’un grand joint KT d'icotek. Il permet l'acheminement et l'étanchéité de câbles et gaines de diamètres de 5 à 28 mm. Les anneaux peuvent être décollés en fonction du diamètre du câble ou de la gaine acheminé. Tout ce que vous avez à faire est de percer un petit trou entre les anneaux, l'anneau correspondant peut ensuite être facilement retiré. Les anneaux sont marqués des lettres A à F, ce marquage indique le diamètre correspondant du câble inséré. Le KT-SC peut être intégré dans tous les cadres d'entrée de câbles divisibles (KEL, KEL-U, KEL-ER, KVT et KEL-FG) qui accueillent de grands joints KT.

Le KT-SC est fabriqué en élastomère, atteint l’IP54 et convient à une plage de température comprise entre - 40 ° C et + 100 ° C. Il est sans halogène ni silicone.

Des échantillons gratuits et d'autres informations sont disponibles directement auprès du fabricant.

<https://www.icotek.com/fr/gamme-de-produits/passe-cables/joints-passe-cable/kt-sc/> ****  
**icotek France**  
Contact presse :   
Stephan Buchner  
130, rue de terres Bourdin  
69140 Rillieux-la-Pape  
[www.icotek.fr](http://www.icotek.fr)  
[s.buchner@icotek.com](mailto:s.buchner@icotek.com)  
info@icotek.fr  
Janvier 2020