**Comunicato stampa FP-AX-BES-U**

Piastre di chiusura separate in due parti FP-AX-BES-U di icotek

icotek offre le sue nuovissime piastre divisibili FP-AX-BES-U. Le piastre apribili in due parti sono progettate per le custodie RITTAL tipo AX.

Le FP-AX-BES-U montano due spazzole con setole di diverse altezze (1 x 35 mm e 1 x 50 mm) disposte una di fronte all'altra.

La sovrapposizione delle setole delle spazzole aumenta la tenuta e impedisce allo sporco di entrare nell'alloggiamento.

Il principio delle piastre di chiusura FP-AX-BES-U è provato e testato e convince per il suo semplice assemblaggio.

La piastra è pronta per l'installazione è realizzata in lamiera d'acciaio ed è verniciata a polvere. L'intervallo di temperatura approvato è compreso tra -20°C e +90°C.

L'FP-AX-BES-U è privo di alogeni e silicone.

<https://www.icotek.com/it/prodotti/accessori-per-quadri-elettrici/fp-bes-u>



*Immagine: FP-AX-BES-U*



*Immagine: FP-AX-BES-U Applicata*

**icotek s.r.l.**Contatto stampa  
Stephan Buchner  
Via 1° Maggio, 7  
20010 Buscate (Mi)  
[www.icotek.com/it](http://www.icotek.com/it)  
[s.buchner@icotek.com](mailto:s.buchner@icotek.com)  
Settembre 2021