**Comunicato stampa fissa cavo KEL-DPZ-CLICK**

**Nuova piastra passacavi KEL-DPZ-CLICK di icotek**

**KEL-DPZ-CLICK con doppia opzione di montaggio**

Con il nuovo KEL-DPZ-CLICK è possibile far passare fino a 78 cavi attraverso un solo foro. La nuova piastra passacavi ha due diverse opzioni di montaggio!

Il KEL-DPZ-CLICK è disponibile per forature metriche standard M25, M32, M40, M50 e M63. A seconda della versione selezionata, è possibile far passare fino a 78 cavi attraverso un foro, offrendo così un passaggio cavi estremamente compatto. Il tipo di fissaggio viene deciso dall'utente e può essere in qualsiasi momento modificato durante il processo di installazione. Le opzioni di montaggio disponibili sono fissaggio con un controdado (spessore della parete fino a 11 mm) o innesto a scatto (spessore della parete 1 - 2,5 mm).

Con i prodotti KEL-DPZ-CLICK compatti, piatti e ibridi, i cavi negli alloggiamenti degli armadi di controllo, nei sistemi e nelle macchine possono essere instradati e sigillati fino a IP68. Inoltre i sistemi CLICK possono essere installati frontalmente senza la necessità di accedere e fissare dal retro con una ghiera (installazione mediante scatto). Il tipo di installazione può essere determinato dagli utenti stessi, a seconda della classe di protezione IP richiesta. Retrofit e assistenza possono essere eseguiti facilmente in qualsiasi momento con il nuovo sistema CLICK.

A seconda del tipo di installazione, il KEL-DPZ-CLICK garantisce diverse classi di protezione certificate IP65, IP66 e IP68, RINA, HL3, ECOLAB e molte altre.

Campioni gratuiti sono disponibili direttamente dal produttore.  
<https://www.icotek.com/it/prodotti/passacavi/kel-dpz-click>

**

*Immagine: KEL-DPZ-CLICK***icotek s.r.l.**Contatto stampa  
Stephan Buchner  
Via 1° Maggio, 7  
20010 Buscate (Mi)  
[www.icotek-italia.it](http://www.icotek-italia.it)  
[s.buchner@icotek.com](mailto:s.buchner@icotek.com)  
Aprile 2021