**Comunicato stampa icotek KEL-DPU-OD (2090/2421 cifre)**

**Nuova piastra di ingresso cavi KEL-DPU-OD: protezione affidabile in condizioni estreme**

Con la nuova piastra di ingresso cavi KEL-DPU-OD, icotek presenta una soluzione innovativa per applicazioni esposte in modo permanente a forti radiazioni UV, agenti atmosferici e sbalzi di temperatura. La robusta piastra di ingresso a scatto convince per l'elevata resistenza dei materiali, la lunga durata e la versatilità di impiego in ambienti interni ed esterni.

Grazie alla certificazione F1 secondo UL 746C, KEL-DPU-OD soddisfa i più elevati requisiti di resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Ciò la rende particolarmente adatta per impianti fotovoltaici, tecnologie energetiche e ambientali e installazioni industriali all'aperto. Le sue omologazioni secondo UL 6703, UL 6703A, UL 3703 e UL 1703 ne sottolineano gli elevati standard di qualità e sicurezza.

"Con il KEL-DPU-OD rispondiamo alla crescente domanda di soluzioni durevoli per la gestione dei cavi in applicazioni esterne. Offre agli utenti la massima sicurezza, tenuta e facilità di installazione, anche in condizioni estreme", spiega [David Wetzel, Product Manager, icotek].

La piastra di ingresso cavi consente di instradare numerosi cavi con diametri da 3,2 a 20,5 mm in spazi ridottissimi e garantisce una doppia tenuta raggiungendo IP66/IP68 e UL Type 4X. Il suo design a scatto e l'opzione di montaggio a vite consentono un'installazione flessibile e rapida. Le membrane perforate possono essere risigillate con tappi ST-B.

Un vantaggio speciale: le boccole filettate disponibili opzionalmente consentono l'installazione dall'interno della cassetta, garantendo una protezione efficace contro atti vandalici e accessi non autorizzati.

Grazie all'elevata densità di passaggio cavi, all'eccellente scarico della trazione e alla straordinaria qualità dei materiali, KEL-DPU-OD offre una soluzione economica e durevole per applicazioni impegnative in ambienti industriali.

Breve profilo

* Prodotto: KEL-DPU-OD – Piastra di ingresso cavi per condizioni estreme
* Classe di protezione: IP66 / IP68 / UL Tipo 4X
* Omologazioni: UL 6703, UL 6703A, UL 3703, UL 1703, F1 listed (UL 746C)
* Diametro cavi: 3,2 – 20,5 mm
* Montaggio: a scatto o con viti
* Caratteristiche speciali: resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici, disponibile in versione antivandalica, membrane riutilizzabili

https://www.icotek.com/it/prodotti/passacavi/kel-dpu-od

Ein Bild, das Elektrische Leitungen, Verbindungsstück, Stromversorgung, Schrumpfschlauch enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

*Imagine: KEL-DPU-OD 24|14*

**icotek Italia s.r.l.**Contatto stampa  
Stephan Buchner  
Via Dante Alighieri 26/28   
20009 Turbigo (Mi)  
[www.icotek.com/it](http://www.icotek.com/it)  
[s.buchner@icotek.com](mailto:s.buchner@icotek.com)  
Novembre 2025