**Comunicato stampa KT-SC**

**Passacavo icotek con membrana ad anelli sfogliabile**

icotek presenta il nuovo passacavo KT-SC con membrana ad anelli sfogliabile. Il nuovo passacavo KT-SC ha anelli rimovibili con aree di tenuta graduate.

Il nuovo passacavo KT-SC si basa sul gommino di tenuta "KT large" di icotek. Consente il passaggio e la sigillatura di cavi e tubi con diametri da 5 a 28 mm. Gli anelli della membrana possono essere asportati singolarmente in base al diametro del cavo o del tubo da sigillare. Tutto ciò che è necessario fare è praticare un piccolo foro tra gli anelli. Successivamente è possibile rimuovere l'anello corrispondente. Gli anelli sono contrassegnati con le lettere da A a F. Questo contrassegno permette di identificare il diametro corrispondente. Il KT-SC può essere integrato in tutti i telai divisibili per l'ingresso dei cavi (KEL, KEL-U, KEL-ER, KVT e KEL-FG) che possono ospitare gommini passacavi KT di dimensioni grandi.

Il KT-SC è realizzato in elastomero, raggiunge la classe di protezione IP54 ed è adatto per un intervallo di temperatura compreso tra - 40 ° C e + 100 ° C. Il gommino passacavo è privo di alogeni e silicone.

Campioni gratuiti e ulteriori informazioni sono disponibili direttamente dal produttore.

[<https://www.icotek.com/it/catalogo-prodotti/sistemi-passacavo/gommini-passacavo/kt-sc/>](https://www.icotek.com/produktkatalog/kabeleinfuehrung/kabeltuellen/kt-sc/)****

**icotek s.r.l.**  
Contatto stampa  
Stephan Buchner  
Via 1° Maggio, 7  
20010 Buscate (Mi)  
[www.icotek-italia.it](http://www.icotek-italia.it)  
[s.buchner@icotek.com](mailto:s.buchner@icotek.com)  
Gennaio 2020