**Produktmeldung MSMC (1887/2140 Zeichen)**

**icotek stellt modular stapelbare Kabelschelle vor**

Eschach, 30.10.24

Die modular stapelbare Kabelschelle MSMC ist ein flexibles Befestigungssystem für Kabel, Rohre und zylindrische Bauteile mit einem Leitungsdurchmesser von 10 bis 55 mm. Dank ihres modularen Designs ermöglicht sie eine einfache und schnelle Erweiterung durch Anreihen oder Stapelung mehrerer Schellen.

Hauptvorteile:

* Erweiterbares System: Durch das Stapel- oder Reihenprinzip können mehrere Schellen kombiniert werden. Mit dem CMC30-Verbinder lassen sich auch Schellen mit unterschiedlichen Klemmbereichen gleicher Baugrößen verbinden.
* Hoher Korrosionsschutz: Sowohl die Schellen als auch die Schrauben, bestehend aus Zink/Nickel passiviertem Material, bieten einen hohen Schutz gegen Korrosion.
* Torsions- und Zugkraftaufnahme: Längs- und Querrippen auf der Auflagefläche sorgen für eine hohe Stabilität und reduzieren Torsion.
* Flexibler Anschraubpunkt: Ein Langloch als zentraler Anschraubpunkt ermöglicht flexible Befestigungsmöglichkeiten auf verschiedenen Untergründen.

Aufbau und Sets:

Die Schelle besteht aus einem Ober- und Unterteil sowie Sechskantschrauben. Der Verbinder erlaubt das Anreihen mehrerer Schellen. Um die Stabilität und Verdrehsicherheit zu erhöhen, können zwei lange Schrauben zur Befestigung eingesetzt werden.

Set-Optionen:

* Set A: Zum Reihen und Stapeln. Enthält Ober- und Unterteil, einen Verbinder, zwei kurze und zwei lange Sechskantschrauben.
* Set B: Zum Aneinanderreihen. Enthält Ober- und Unterteil, einen Verbinder und zwei kurze Sechskantschrauben.

Optionale Befestigung:


Zur Befestigung auf der C-Schiene kann die MSMC Kabelschelle mit einer Gleitmutter kombiniert werden, was zusätzliche Flexibilität bietet.

Diese modulare Kabelschelle ist ideal für Anwendungen, bei denen hohe Zugentlastung, Verdrehsicherung und die Befestigung großer Kabeldurchmesser bis 55 mm erforderlich sind.

Die MSMC verfügt über zahlreiche Zertifizierungen und Eigenschaften, wie z. B.   
EN 45545-2 HL3, EN61373, REACH, RoHS und IK07.

Muster sind direkt über den Hersteller zu beziehen.

<https://www.icotek.com/de/produkte/zugentlastung/msmc>



*Abb.: MSMC auf C-Schiene*

**icotek@sps: Halle 3, Stand 379 & 381 | Halle 9, Stand 550 & 568**

Bei Verwendung der Meldung freuen wir uns über ein Belegexemplar, bzw. eine E-Mail mit dem Text oder einem Link. Abdruck honorarfrei.

**icotek Group**Die icotek GmbH & Co. KG ist ein inhabergeführtes Unternehmen der icotek Gruppe. Am Hauptstandort in Eschach, Baden-Württemberg, entwickeln und vertreiben wir unsere Produkte weltweit. Mit Tochtergesellschaften in der China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Schweiz, Spanien, Türkei und in den USA sowie [Vertretungen in über 60 Ländern](https://www.icotek.com/de/vertriebsnetz) sind wir ein starker und zuverlässiger Partner für die Industrie. Kompetente Beratung, eine hohe Lieferfähigkeit und umfassende Serviceleistungen für unsere Kunden rund um den Globus sind unser Anspruch.