**Produktmeldung** **QTMB + KEL-QUICK (1121/1300 Zeichen)**

**QTMB-Tülle: One size fits all!**

icotek stellt seine ersten geschlitzten Mehrbereichstüllen QTMB vor. Zeitgleich präsentiert das Unternehmen neue Größen der schraubenlos montierbaren KEL-QUICK für konfektionierte Leitungseinführung.  
Die neue QTMB dient zur Einführung von Leitungen mit Steckern in das KEL-QUICK-System von icotek. Das Highlight ist die Flexibilität der Tüllen, die bis zu 3 mm beträgt. Durch den variablen Klemmbereich ist die QTMB sehr interessant, wenn der genaue Kabeldurchmesser noch nicht bekannt ist. Der neuartige Wellenschnitt sorgt für höhere Dichtigkeit. Mit der QTMB lassen sich erstmalig auch große Leitungen mit Klemmbereichen bis zu 23 mm einführen.

**Mit nur vier Tüllen einen Klemmbereich von 14-23 mm abdecken**Vier verschiedene Größen der Mehrbereichstüllen decken einen Klemmbereich von 14 bis 23 mm ab und lassen sich ideal mit den neuen Größen der KEL-QUICK kombinieren. Die Rahmen der QUICK-Serie sind schraubenlos und rastbar zu montieren. Es gibt fünf neue Versionen der KEL-QUICK Rahmen.   
Die QTMB sowie die KEL-QUICK Einführungsrahmen verfügen über die Schutzart IP54. Eine erhöhte Zugentlastung erreicht man durch Bündelung mit einem Kabelbinder.  
Die neuen Produkte und kostenlose Muster sind ab sofort beim Hersteller verfügbar.

<https://www.icotek.com/kel-quick/>  
****  
**icotek GmbH**  
Pressekontakt  
Stephan Buchner  
Bischof-von-Lipp-Str.1, 73569 Eschach  
[www.icotek.com](http://www.icotek.com)  
[s.buchner@icotek.com](mailto:s.buchner@icotek.com)  
Februar 2020