**Communiqué de presse icotek KEL-DP 10 (1196/1392 caractères)**

**Nouvelles membranes passe-câbles icotek**

Avec le KEL-DP 10, icotek élargit sa gamme de membranes passe-câbles qui se montent sans outil. Le KEL-DP 10 complète la gamme déjà existante des KEL-DP 6, KEL-DP 16 et KEL-DP 24.

icotek propose une large gamme de plaques passe-câbles, permettant d’introduire jusqu'à 50 câbles standards. Par rapport aux presse-étoupes traditionnels, les KEL-DP se caractérisent avant tout par leur densité de passage élevée et leur montage rapide. Les membranes KEL-DP sont idéales pour l'acheminement de câbles sans connecteurs, tuyaux et fibres optiques dans des espaces restreints.

La nouvelle plaque passe-câbles KEL-DP 10 est disponible en cinq versions différentes et peut-être encliquetée sans outil dans une découpe de 65 x 36 mm. Le nouveau KEL-DP 10 permet d’acheminés jusqu’à 26 câbles de maximum 12,6 mm de diamètre.

La plaque est assemblée en l’encliquetant dans la découpe. La position du KEL-DP est ajustée grâces aux barres à ressort intégrées. Les KEL-DP atteignent la classe de protection IP64. Des homologations telles que la norme ferroviaire européenne EN 45545-2 HL3, GL, RINA ou ECOLAB font du KEL-DP une entrée de câbles polyvalente.

Les nouvelles tailles sont disponibles dès maintenant. Des échantillons gratuits peuvent être obtenus directement auprès du fabricant.

<https://icotek.com/fr/produits/plaques-passe-cable/kel-dp>

*Image: icotek KEL-DP 10*

**icotek France**  
Contact presse :   
Stephan Buchner  
130, rue de terres Bourdin  
69140 Rillieux-la-Pape  
[www.icotek.fr](http://www.icotek.fr)  
[s.buchner@icotek.com](mailto:s.buchner@icotek.com)  
info@icotek.fr  
Septembre 2021