**Communiqué de presse icotek KEL-DPZ 10 (1183/ 1387 caractères)**

**Nouvelle membrane passe-câbles, KEL-DPZ 10**

icotek élargit sa gamme de plaques passe-câbles utilisables sans outil, avec le KEL-DPZ 10 compact.

Avec cette nouvelle taille, il est possible de passer jusqu'à 26 câbles dans un très petit espace, avec un IP65 / IP66 / UL Type 12. Le maintien des câbles est également assuré. Le diamètre des câbles acheminés peut varier de 3,2 à 12 mm. La gamme KEL-DPZ est le fruit d’une conception hygiénique pour éviter la collecte de saletés.

Le KEL-DPZ 10 s'adapte aux découpes standardisées pour les connecteurs 10 pôle à usage intensif. Il s'agit d'une alternative économique, peu encombrante et rapide à installer qui présente également une densité élevée.

Les plaques passe-câbles KEL-DPZ sont idéales pour l'acheminement de câbles sans connecteurs. L'assemblage de câbles ou tuyaux pneumatiques peut être fait rapidement et facilement : il suffit de faire un petit trou dans la fine membrane et d'y faire passer les câbles. Les bouchons ST-B peuvent être utilisés pour reboucher les membranes percées si les câbles ont été retirés.

La certification des classes de protection IP65 / IP66 a eu lieu conformément à la norme DIN EN 60529 : 2000-09.

Les nouvelles tailles sont disponibles dès maintenant. Des échantillons gratuits peuvent être obtenus directement auprès du fabricant.

https://icotek.com/fr/produits/plaques-passe-cable/kel-dpz



*Image: KEL-DPZ 10*

**icotek France**  
Contact presse :   
Stephan Buchner  
130, rue de terres Bourdin  
69140 Rillieux-la-Pape  
[www.icotek.fr](http://www.icotek.fr)  
[s.buchner@icotek.com](mailto:s.buchner@icotek.com)  
info@icotek.fr  
Décembre 2021