**Communiqué de presse QTMB + KEL-QUICK (1082/1273 caractères)**

**QTMB : un joint pour plusieurs diamètres**

icotek présente son premier joints multi-diamètre, le QTMB. Par la même occasion la société dévoile les nouvelles tailles disponibles pour le cadre d’entrée de câbles KEL-QUICK.

Le nouveau joint QTMB permet le passage de câbles avec connecteurs dans les cadres KEL-QUICK. Son point fort réside dans sa flexibilité, jusqu’à 3 mm. Cette plage de serrage variable rend le QTMB très intéressant quand le diamètre précis du câble n’est pas connu. La découpe incurvée très innovante de ce joint permet d’assurer une bonne étanchéité. Pour la première fois il est possible d’intégrer des câbles jusqu’à 23 mm de diamètre dans les systèmes QUICK grâce aux joints QTMB.

**Zone de serrage de 14-23 mm couverte avec seulement quatre joints**

Quatre joints multi-gammes couvrent une plage de serrage de 14 à 23 mm et peuvent idéalement être combinés avec les cinq nouvelles tailles du KEL-QUICK. Ces cadres peuvent être verrouillés et assemblés sans vis.

Les passe-câbles QTMB et les cadres d'entrée KEL-QUICK ont un degré de protection IP54. Un soulagement de traction accru peut être obtenu en les groupant avec un serre-câble.

Les nouveaux produits et des échantillons gratuits sont disponibles auprès du fabricant.

<https://www.icotek.com/fr/kel-quick/> ******icotek France**  
Contact presse :   
Stephan Buchner  
130, rue de terres Bourdin  
69140 Rillieux-la-Pape  
[www.icotek.fr](http://www.icotek.fr)  
[s.buchner@icotek.com](mailto:s.buchner@icotek.com)  
info@icotek.fr  
Mars 2020