**Comunicato stampa icotek KEL-DPZ 10 (1106/1295 cifre)**

**Nuovo supporto passacavo KEL-DPZ 10**

Icotek ha esteso la gamma prodotto dei supporti passacavo con la nuova versione KEL-DPZ 10.

Il nuovo prodotto permette di instradare, in uno spazio compatto, fino a 26 cavi e guaine pneumatiche o idrauliche con diametro che può variare da 3,2 a 12 mm.

Inserito il cavo, la doppia membrana garantisce una sigillatura con grado di protezione IP65 / IP66 /UL Type 12 e la necessaria tenuta meccanica.

Il design igienico della serie di prodotto KEL-DPZ non presenta punti di accumulo della sporcizia.

Il KEL-DPZ 10 rispecchia esattamente le dimensioni dell’apertura dei connettori industriali in formato 10 poli. Il vantaggio principale è quello di avere un design compatto che garantisce un’elevata densità di passaggio cavi in uno spazio ridotto e un notevole risparmio di costi rispetto all’utilizzo del classico pressacavo.

Il passaggio dei cavi avviene semplicemente creando una piccolo fessura nella membrana e spingendo il cavo. Gli inserti ST-B possono essere utilizzati per sigillare le membrane forate in caso di rimozione dei cavi.

Il prodotto possiede la certificazione IP65 / IP66 secondo la DIN EN 60529: 2000-09.

La nuova taglia è disponibile, richiedi ora il tuo campione gratuito al produttore:

<https://icotek.com/en/products/cable-entry-plates/kel-dpz>

**

*Image: KEL-DPZ 10*

**icotek s.r.l.**Contatto stampa  
Stephan Buchner  
Via 1° Maggio, 7  
20010 Buscate (Mi)  
[www.icotek.com/it](http://www.icotek.com/it)  
[s.buchner@icotek.com](mailto:s.buchner@icotek.com)  
Dicembre 2021