**Comunicato stampa icotek KEL-SCDP-TR (1309/1537 cifre)**

**Nuovi passacavi di icotek**

Con il KEL-SCDP-TR, icotek introduce nuove dimensioni e opzioni di montaggio per i famosi passacavi KEL-SCDP.

Con la piastra passacavo per foratura metrica KEL-SCDP-TR è possibile posare e sigillare singoli cavi senza connettori fino a un grado di protezione IP65 e secondo DIN EN 60529. La nuova variante KEL-SCDP-TR 63|5+1 consente invece il passaggio di un massimo di cinque cavi. Il vantaggio unico della serie KEL-SCDP-TR è la gamma di sigillatura molto ampia.

A seconda del diametro del cavo o del tubo flessibile, la singola membrana circolare può essere facilmente staccata nell'area di sigillatura richiesta. Tutto quello che è necessario fare è praticare un piccolo foro tra gli anelli. Quindi, l'anello corrispondente può essere rimosso. Il vantaggio di questo "principio di sfogliamento" è che la zona sfogliata è sempre rotonda e quindi garantisce una sigillatura perfetta.

Il KEL-SCDP-TR ha un filetto metrico integrato da M25 a M63. Di conseguenza, le forature standard dei pressacavi convenzionali sono riutilizzabili. Il campo di sigillatura massimo del KEL-SCDP-TR è compreso tra 5 e 52 mm.

La piastra passacavi KEL-SCDP-TR viene fissata avvitando un controdado. Il controdado esagonale è compreso nella fornitura del prodotto.

<https://www.icotek.com/it/prodotti/passacavi/kel-scdp-tr>



*Immagine: icotek KEL-SCDP-TR 32*

**icotek s.r.l.**Contatto stampa  
Stephan Buchner  
Via 1° Maggio, 7  
20010 Buscate (Mi)  
[www.icotek.com/it](http://www.icotek.com/it)  
[s.buchner@icotek.com](mailto:s.buchner@icotek.com)  
Maggio 2022