**Comunicato stampa icotek KTMBS (1114/1301 cifre)**

**Nuovi gommini apribili multi-range di icotek**

Con la serie KTMBS, icotek presenta i nuovi gommini multi-range scanalati per i telai passacavi. Grazie al suo design, la nuova serie di gommini apribili KTMBS viene utilizzata per il passaggio di cavi pre-assemblati o liberi. Sono disponibili dodici diverse dimensioni di gommini. L'intera serie di gommini copre un campo di serraggio da 4 a 29 mm.

Inoltre, il lato apribile del gommino è sagomato con un innovativo taglio ondulato. Questo taglio ondulato e la membrana flessibile del passacavo KTMBS consentono una maggiore tenuta dei cavi posati.

Il diametro del cavo può variare fino a 3 mm grazie alla membrana speciale. La flessibilità del passacavo offre all'installatore un ampio margine di manovra in campo: se il diametro esatto del cavo non è noto prima dell'installazione, l'installatore può gestire comunque l’esigenza in modo rapido e flessibile con il gommino passacavo multi-range KTMBS di icotek.

Il KTMBS è costituito da elastomero. La serie KTMBS è priva di silicone e alogeni. La temperatura consentita è compresa tra -40°C e 100°C. Il nuovo passacavo multi-range apribile è già disponibile.

Campioni e certificati possono essere richiesti al produttore.

https://www.icotek.com/it/prodotti/gommini-passacavo/ktmbs



*Immagine: icotek KTMBS 12-15*

**icotek s.r.l.**Contatto stampa  
Stephan Buchner  
Via 1° Maggio, 7  
20010 Buscate (Mi)  
[www.icotek.com/it](http://www.icotek.com/it)  
[s.buchner@icotek.com](mailto:s.buchner@icotek.com)  
Marzo 2022